Windows XP 속도 빠르게 하는법

Windows XP 속도를 조금이라도 빠르게 하기 위해선

여러가지 Windows XP 속도개선 프로그램을 사용하면 되겠지만

프로그램 설치로 어지러운 환경에 부담 스러운 사람들은

약간의 reg 를 수정과 시각효과의 수정으로 속도를 어느정도

해결 할 수 있다...

※ 화려한 인터페이스 고전으로 사용하자

(1). 내컴퓨터-속성-고급-성능 에서 설정을 클릭하고

최적 선능으로 조정에 클릭한다 그럼 아래 부분의 모든 옵션의

체크박스표시가 살아진다 하지만 그렇게 할 경우 속도는 빠르지만

바탕 화면의 레이블이 보기 싫으니 [바탕화면의 아이콘 레이블에

그림자 사용]에는 체크를 한다. 그리고 확인

(1). Diskeeper를 이용한 하드 조각모음 실행

마이크로소프트사에서도 인정한 유틸리티입니다. 윈도우 자체에 내장된 조각모음과는 비교가

되지 않을 정도로 효과가 좋습니다.

컴퓨터를 오래 사용하다 보면 하드디스크에 데이터를 쓰고, 지우고를 반복하다 보면 데이터가

하드디스크 여기저기에 흩어져 있어

특정 프로그램을 읽어 들이는 데 시간이 더 소요될 수밖에 없습니다.

Diskeeper는 이러한 하드디스크를 분석하여 자주 쓰이는 자료는 하드디스크 표면으로 저장하고,

자주 쓰이지 않는 데이터는 안쪽에 차곡차곡 정리하며, 데이터

종류가 비슷한 것 끼리 묶어 주기 때문에 하드디스크를 읽는 데 속도가 빨라집니다.

(2). Cacheman을 이용한 메모리 최적화하기

캐쉬는 메모리를 일종의 중간창고로 해서 보조기억장치의 속도를 보다 빠르게 해줍니다.

시스템 메모리/캐시관리를 통해 시스템의 속도 및 안정성을 향상시킬 수 있는 시스템

유틸리티인 캐쉬맨을 사용하여 속도를 개선해 보세요

(3). 시스템메카닉을 이용한 최적화

컴퓨터를 사용하다 보면 시스템에 불필요한 파일이 많이 쌓이고 레지스트리가 복잡해져서

점점 컴퓨터는 느려지고 불안해집니다. 하지만, 일반 사용자들이 일일이 불필요한 파일을

찾아서 지우고 레지스트리를 정리하기란 보통 어려운 일이 아닙니다. 이럴 때 쉽게 사용할

수 있는 프로그램입니다. 이 프로그램을 사용하면 간단히 컴퓨터의 내용을 정리하여서

컴퓨터를 부드럽게 사용할수 있습니다.

(4). EasyWinCleaner 2002를 이용한 인터넷 최적화

이프로그램의 장점은 컴퓨터를 전혀 모르는 사람도 전문가 수준의 최적화가 가능하다.

바로 인공지능 최적화를 실행하면 됩니다.

시스템메카닉과 비슷한 유틸리티이나 이것은 프리웨어로 사용에 제한이 없으며 국산 프로그램입니다.

인터넷/네트워크 최적화로 인터넷을 가장 빠르게 사용할 수 있도록, 인터넷/네트워크

관련 설정값을 최적화 할 수 있습니다.

필자가 테스트 해본 결과 실재로 인터넷 속도가 개선되었음을 느낄 수가 있었습니다.

아래 ™2 부터는 윈도우XP에서 레지스트리나 설정을 바꾸어서 속도를 개선 하는 팁 모음입니다.

™2. 지렁이 숫자 줄이기

Windows폴더 -> Prefatch폴더안에 *.pf 파일들을 모두 삭제한다.

프로그램을 설치하거나 레지 건드는 위험한 팁이 아니니 한번 시도해 보세요.

그런데, 윈도우 사용하다보면 pf파일이 또다시 쌓이게 됩니다.

주기적으로 지워줘야 한다는...

™3. 웹페이지 로딩을 빠르게

윈도탐색기 -> 도구 -> 폴더옵션을 선택하신 후 [보기]탭에 보시면 [네트워크 폴더 및

프린터 자동검색]이라는 항목이 있는데 이 항목의 선택을 지운다.

프린터 자동검색을 해제하시면 웹페이지가 단번에 뜹니다.

™4. 화면 이동을 부드럽게?

익스플로러에서 화면이동할때 마우스의 휠기능을 사용하는데 좀 무겁게 느껴진다거나

끊기는 느낌이 있을때 유용한것 같네요.

특히 저사양 컴퓨터에서..익스플로러 -> 도구 -> 인터넷옵션 -> 고급 -> 부드러운 화면이동 체크를 해제.

™5. 프로세서 사용계획 수정

내컴퓨터 마우스 오른쪽 클릭하고 속성들어가서 고급 성능옵션 고급탭에서 프로세서 사용계획이란게 있습니다.

여기에서 백그라운드서비스와 시스템캐시에 체크를 하고 재부팅해보세요. 전보다

멀티테스킹이 빨라진 느낌이 드실겁니다.

™6. 메뉴 팝업속도 높이기

시작을 클릭하거나 하위 프로그램메뉴가 나타날때 속도를 높이는 레지수정방법입니다.

(1).시작-실행-regedit

(2).다음 경로를 찾아갑니다

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

(3).여기서 MenuShowDelay 의 값을 더블 클릭해서 원하는 값으로 변경해주

면 메뉴팝업속도를 조정할 수 있습니다.

최소 0(가장 빠름)~65534(가장 느림)까지 설정할 수 있습니다.

윈도 9X/me의 경우 기본값이 250이고 윈도 XP/2000/NT의 경우 400입니다

기본보다 빠르게 설정하려면 값을 400보다 낮게 설정하면 되겠죠

™7. 윈도우 xp 인터넷익스플로러 로딩속도 향샹법

(1) DNS캐쉬수정으로 브라우저속도 높이기

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services

\Dnscache\Parameters에서

다음항목의 값을 입력한다(없으면 새로 오른쪽 마우스 클릭하여 새로만들

기->DWORD값-10진수로 만든다)

※. 반드시 10진수 확인하시기 바랍니다.

CachehHashTableBucketSize---->1

CachehHashTableSize---------->384

MaxCacheEntryTtlLimit-------->64000

MaxSOACacheEntryTtlLimit----->301

™8. 폴더창 속도향상하기

제어판에서 [폴더옵션]을 실행한 다음,

[보기]=>[고급설정] 부분에서

[폴더 및 바탕화면 항목에 팝업 설명 표시]와

[압축된 파일과 폴더를 다른 색으로 표시] 그리고,

[독립된 프로세스로 폴더창 실행]의 체크를 해제하여 속도 향상

™9. 윈도우 창이 뜨는 속도 높이기

윈도우즈의 속도를 조금이라도 높이고 싶은 사람들에게는 창의 최대화 , 최소화에 따른

애니메이션 효과도 속도를 저하 시키는 원인이 될 것이다.여기서는 그 속도를 높여주는 방법.

*레지스트리 편집기를 실행한다.

변경 할 사항: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\windowmetrics 로이동 우측

화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른후 [문자열 값]을 선택하고 MinAnimate라고 입력한다.

그다음 이 값을 더블클릭하여 값을 "0"으로 설정한다. 이것으로 창이 열리거나 닫힐때 최대화 ,

최소화 애니메이션 표시가 되지 안 아 창의 표시속도가 눈에 띄게 빨라진다.

™10. 폴더를 열었을때 화일아이콘의 화면출력(Refrash rate) 속도 향상

* 레지스트리 편집기를 실행한다.

변경 할 사항: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update

로 이동하여, 오른쪽 창의 [UpdateMode] 에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하고 수정을 선택, value를 1에서 0으로 바꾼다.

™11. L2캐쉬 지정으로 속도향상 시키기

Secondlevel Datacache(L2Cache) 는 CPU의 작업속도에 매우 중요한 기능을 담 당한다. 펜3코퍼마인에 내장된 CPU와 같은 속도로 동작하는 이 빠른 L2캐쉬에 데 이타를 일정량 올려놓을 수 있기때문에 상대적으로 엄청 느린 메모리로만 데이터 를 처리할 때보다. 작업효율이 더욱 뛰어날수밖에 없다.

일반적으로 xp가 cpu와 L2Cache의 값을 자동으로 인지하게 된다. 그러나, 종종 xp가 이것을 할 수 없을 경우가 발생한다. 그래서 cpu의 작업속도를 향상시키기 위해서는 레지스트리 값을 조작해줘야 한다.

(1).HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management에서 오른쪽에 SecondLevelDataCache항으로 간다.

(2).자신의 cpu에 맞는 10진수 값을 다음과 같이 수정한다.

AMD Duron → 64입력

CeleronA/celeron2 → 128입력

PII mobile/PIII E(EB)(칩형태 256K L2캐쉬내장 펜3 코퍼마인)/P4/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/Cyrix III → 256입력

AMD K6-2/PII/PIII katmai(초기 카트리지형식 펜3 카트마이)/AMD Athlon

→ 512입력

PII Xeon/PIII Xeon → 1024입력

(3). 재시작한다.

™12. 캐쉬메모리 체적화로 속도 높이기

디스크캐시는 윈xp에서 매우 중요한 역할을 담당한다. 그렇지만, xp의 기본 입출 력 페이지 파일

셋팅은 매우 민감해서 xp의 작업속도를 제한하게 된다.

다음은 램 의 크기에 따른 몇 가지 값들이다. 램의 크기에 맞게 다음을 수정하시면, xp의 작 업속도를

가속시킬 수 있다.

※이 옵션이 있는 경우도 없는 경우도 있습니다.

없는 분들은 그냥 넘어 가세요 간혹 이 옵션으로 종료 버그가 나더군요

(1).HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ IoPageLockLimit 에서

(2). 자신의 램 사이즈에 맞는 16진수(hex)값을 다음과 같이 수정한다.

64M: 1000;

128M: 4000;

256M: 10000;

384M: 22000;

512M or more: 40000.

(3). 재시작한다.

™13. 무응답 응용프로그램 타임아웃 시간줄이기

윈도우 XP는 해당 응용프로그램이 정지하면 해당 프로그램이 응답이 기다리는 시간이 설정되어

응답이 없으면 해당프로그램을 정지시킨다 이 타임아웃시간을 조절해서 윈도우 XP 정지시간을 줄일 수 있다

*.레지스트리수정(실행=>regedit)

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]에서

HungAppTimeout의 다음 값이 기본적으로 5000(5초)으로 설정되어있을 것이다.

이 값을 더블 클릭해서 1000 (1000 = 1초)로 설정해준다

™14. msconfig에서 필요없는 서비스항목 해지하여 부팅속도 올리기

(그만큼 윈도우시작시 불필요한 인식을 안해서 좋으나, 신중히 고려해보고

해제하는 것이 좋을 듯)

(1).Automatic Updates(자동업데이트 기능)

=>해제하시면 수동으로만 업데이트 됩니다.

(2).Help and Support (도움말 및 지원센터)

=>윈도우 도움말이 불필요하다고 여겨지면 해제.

(3).NetMeeting Remote Desktop Sharing

=>인터넷외의 인트라넷, 원격제어등을 사용하지 않는다면 해제

(4).Performance Logs and Alerts(원격제어시 원격 컴퓨터의 정보등을 수집하는 서비스) => 원 격제어 사용하지 않는다면 해제

(5).Portable Media Serial Number

=>컴퓨터에 연결된 휴대용 음악장치의 시리얼넘버검색을 사용하지 않으면 해제

(6). Secondary Logon

=>다른 계정을 사용하지 않는다면(단독으로 사용하는 컴퓨터라면) 해제.

(7).Smart Card Helper

=>플러그 앤 플레이를 지원하지 않는 레거시 스마트 카드를

지원하도록 설정.

=>레거시 스마트 카드를 사용하지 않는다면 당근 해제.

(8). System Restore Service

=> 시스템 복원 서비스... 시스템 복원 사용하지 않는다면 해제.

*. 이거는 필요 한 듯 XP에 문제가 발생될 때 시스탬을 복원할 필요가

있음.

(9).Telnet

=>원격 사용자가 이 컴퓨터에 로그온하여 프로그램을 실행하고 UNIX 및 Windows 기반 컴퓨 터를 포함한

다양한 TCP/IP 텔넷 클라이언트를 지원. 말그대로... 이런 기능을 사용하지 않으려면 해제.

™15. 저사양 컴터에서 XP 잘 돌아가게 하는방법

XP를 저사양 컴터에서 벅벅대지 않고 잘돌아가게 하려면 다음을 설정한다

(1).제목표시줄 오른쪽마우스 클릭 -> 속성 -> 시작메뉴 -> 이전시작메뉴 : 윈도우 예전

메뉴로 설정됨

(2).내컴퓨터 -> 속성 -> 고급 -> (시각효과,프로세서일정,메모리사용및가상메모리 시각효과에서 사용자지정으로 한후 모든 콤보박스 체크해제 (단,[바탕화면의 아아콘 레이블에 그림자사용] 항목만 설정하여 바탕화면 아이콘을 투명화 조치한다.

※. 일반 컴에서도 화려한 XP창이 필요치 않을시 이 방식 적용하면 속도 향상 효과를 보게 됨

™16.XP시작할때 새로운 시작 화면 안뜨게 하기

XP시작할때 새로운 시작 하면서 화면이 뜹니다.

제거할려면 먼저 제어판 => 사용자 계정에 가시면 사용자 계정 창이 뜹니다.

거기서 [사용자 로그온 또는 로그오프 방법 변경]에 가시면 [새로운 시작 화면 사 용]이 있습니다.

새로운 시작이 뜨면 새로운 시작 화면 사용에 체크가 되어 있겠죠 그 체크 표시를 안하면 이제 부터 새로운

시작화면 이 안뜹니다.

™17. 시스템에 랜카드가 꼽혀있는 분들은

아마 로그온 후 부팅속도가 상당히 늦으실 겁니다..

이건 윈2000이나 98SE도 마찬가지죠..

이건 랜카드 설정시간 때문인데요..

방법이 있습니다. ※ 전용선은 안돼요~

우선 [제어판]=>[네트워크 등록정보]까지 갑니다.

오른편 [랜카드아이콘]에서 오른쪽 버튼누르시고 등록정보 들어갑니다.

거기서 IP자동 할당 말고 할당된 IP사용 에 체크하시고

IP주소를 192.168.0.1로 넣어주시면 서브네스 마스크는 자동으로 255.255.255.0으로 들어가게 됩니 다.

확인 누르신다음 리부팅해 보시면 부팅속도가 빨라진것을 현저히 느끼실 수 있을 겁니다.

※. 이건 ADSL외장형이나 케이블모뎀 사용자에게만 해당되는 방법입니다.

전용선은 어차피 IP를 할당받기 때문

™18. HDD 파티션 및 프로그램 설치 최적화

파티션 및 프로그램 설치와 최적화가 무슨 상관이 있을까? 하고 의아하게 여기는 사람들이 있을 것이다.

그러나 HDD의 구조에 대하여 이해한다면 궁금증이 풀릴 것이다. HDD는 디스크 바깥쪽 전송률이

안쪽보다 대략 30-40% (IBM DJNA 15GB 기준) 정도 더 빠르다.

여기서 반드시 파티션을 나눠야 된다는 것을 알 수 있다.

프로그램을 설치하는 위치를 사용자가 임의로 조절할 수 있는 방법은 없다. 그러나 어느 드라이브에 어떤

순서로 설치할 것인지는 결정할 수가 있다. 그러므로 사용 빈도가 높은 프로그램이 가급적 HDD

외측에 설치되도록 설치 순서를 정하고 적절한 드라이브를 선택하면 된다. 파티션을 하는 목적은

여러 가지이지만 HDD 전송률을 최대한 높이기 위한 방법(최적화)도 그 중 하나이다.

HDD를 파티션하면 C:, D:, E: 등의 순서로 HDD가 나뉜다. C:는 디스크의 가장 바깥쪽에,

마지막 드라이브는 가장 안쪽에 자리 잡는다.

15GB 용량의 HDD를 3 등분하여 5GB씩 파티션하고 3 개의 드라이브 C:, D:, E:로 사용할 경우를 예로 들어보자;

드라이브 C:의 속도가 가장 빠르므로 이곳에는 OS, 인터넷 탐색기, 워드프로세서, 유틸리티 등을 필수

프로그램들을 사용 빈도가 높은 순서로 설치하고 D: 드라이브에는 이따금 즐기는 게임이나 CD 레코딩을

위한 임시 작업장으로 사용하며 E: 드라이브는 그래픽 드라이버를 포함한 각종 update용 드라이버 보관

및 장기 보관 data backup용으로 사용하면 좋을 것이다.

실제로 위 말이 사실인지 테스트 해보자.

테스트 프로그램은 자료실에 하드속도 테스트란 제목으로 등록되어있다.

자신의 디스크가 어느부분에서 제일 빠른지 그 부분을 제일 빠른 순으로

C: D: E: ...영역으로 설정하면 C: 시스템파일들을 설치하고 기본적인 응용프로그램들을 설치한다면 빠른 시스템을 느낄것이다.

중요>>>하드의 제일 빠른 부분을 찾아야 되기 때문에 파티션 용량 계산 잘 하시길...필자는 현재 3개 로 나눠서 사용중이다.

C:는 17G

D:는 11G

E:는 12G 로 사용중이다.

실제로 테스트 해 본 결과 C: 와 E: 의 읽기 속도와 쓰기 속도는 거의 2배 가까이 차이가 났다. 물론 그래프 상이지만...

40기가중 17G 이 영역이 가장 빠르게 나타나서 이 부분을 현재 C: 로 쓰고 있다.

OS를 가장 빠른 하드에 설치해서 부팅속도 및 엑세스 속도를 조금이나마 당겨보시길..보편적인 벤치마킹 프로그램인 산드라로 테스트해보면 금방 알수 있음.

™19. 윈도우 탐색기를 좀 더 빠르게 할 수 있는 방법

일단 시작버튼-> 실행을 선택한 후 -> regedit 를 입력하고 엔터를 눌러서 레지스 트리 편집기를 엽니다.

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/

여기에 update 로 가서 오른쪽에 보면 updatemode라고 있을겁니다.

updatemode에서 오른쪽 버튼 눌러서 수정해주면..값이 나오는데.

0000 01 이라고 아마 나올겁니다..거기서 01을 00으로 고쳐주면 됩니다..

아마 0만 치면..자동으로 00 이 될겁니다..

이렇게 하시고 윈탐색기를 실행시켜서..폴더를 돌아다니다보면..좀 빨라졌다는걸 느끼실겁니다..

™20. CMOS SETUP설정으로 PC속도 향상하기(하드웨어)

만약 당신이 다른 사람과 똑같은 사양의 컴퓨터를 가지고 있을때 자신의 컴퓨터의

부팅시간이 배이상이나 느릴때는 CMOS SETUP설정을 제대로 못한 경우가 많습니다.

그래서 바이오스 조정에 대한 몇가지 팁을 알려 드립니다. 밑에 설명들을 보시고 자신에게 필요한 것만 설정을 해주시면 빠른 부팅속도를 얻을수 있습니다.

◆ Standard CMOS Setup

시스템 날짜나 시간, 메모리와 하드디스크에 대한 정보를 다룬다.

부팅 속도와 관련된 메뉴는 halt on과 hard disks type다.

hard disks type

1∼47(user)/auto 타입이 있다. auto로 하면 PC를 켤때마다 하드디스크와 CD롬 드라이브를 검색해서 윈도우즈에 알려준다. 하드디스크를 자주 떼었다 붙이는 사람은 auto로 한다. 그렇지 않으면 user type으로 시스템에 달린 하드디스크의 정보를 직접 등록한다. 그 결과 하드디스크와 CD롬 드라이브를 검색하지 않으므로 부팅 속도가 15% 정도 빨라진다.

halt on

부팅 중간에 키보드에 불이 깜박 들어온다. 키보드가 제대로 달렸는지 검사하는 것이다. 값은 no error all error all, but keyboard all, but disk all, but disk, key 세 가지다. 키보드 검사 시간을 줄이려면 no error로 한다.

◆ BIOS Features Setup

CPU 캐시를 쓸 것인가, 부팅이 될 때 바이러스를 검사할 것인가, 메모리 검사를 몇 번 할 것인가를 정한다. 모두 부팅 속도와 관련되었다.

anti virus protection

시스템을 켜거나 하드디스크 부트 섹터에 쓰기를 할 때 바이러스를 발견하면 작동을 멈추고 에러 메시지를 띄운다. 값을 enabled로 하면 바이러스를 검사하는 과정을 건너뛴다.

CPU internal cache

램은 CPU보다 데이터 처리 속도가 느려 둘 사이에 병목 현상이 생긴다. 이 문제를 막는 것이 캐시다. CPU internal cache는 이름 그대로 CPU에 달려 있는 캐시다. 이것은 CPU 다음으로 데이터 처리 속도가 빠르다. 기본 값인 enabled를 그대로 둬 작업 속도를 높인다. 셀러론 CPU에는 캐시가 없다.

external cache

external cache는 메인보드에 달린 캐시를 이용해 병목 현상을 줄인다. L2 캐시라고도 부른다. CPU internal cache와 마찬가지로 값을 enabled로 한다.

quick power on self test

quick power on self test는 포스트(POST)를 재빨리 처리한다는 뜻이다. 포스트는 전원 버튼을 누른 뒤 윈도우즈가 뜰 때까지 과정을 말한다. 물론 이 작업은 아주 신중하게 진행되어야 한다.

그렇지 않으면 부팅이 끝난 뒤 시스템에 문제가 생긴다. 하지만 요즘 나오는 PC는 철저하게 검사하지 않아도 될 만큼 성능이 뛰어나다. 값을 enabled로 바꿔 부팅 속도를 높인다.

boot sequence

윈도우즈의 부팅 파일을 어디서 불러온 것인지 정한 다. 기본 값은 A, C, SCSI다.

플로피디스크 드라이브를 살펴 부팅 파일이 없으면 C 드라이브와 스카시 장치를 차례로 검색한다.

어차피 부팅 파일은 C 드라이브에 있으므로 A 드라이브부터 읽을 필요가 없다.

값을 C, A, SCSI 또는 C only로 바꾼다.

boot up floppy seek

플로피디스크 드라이브를 검색하는 메뉴다. 이 시간을 줄이려면 값을 disabled로 한다.

delay IDE initial

전원 버튼을 누르면 곧바로 부팅이 되지만 예전에는 그렇지 않았다.

시스템을 검사한 뒤 문제가 없어야 부팅이 시작되었다. 이때는 하드디스크가 반응할 수 있도록 여유 시간을 주었다. delay IDE initial 명령이 그 일을 한다. 요즘 쓰는 하드디스크는 부팅하자마자 작동하므로 여유 시간을 둘 필요가 없다. no delay로 한다.

video BIOS shadow

전원 버튼을 누르면 바이오스는 CPU와 VGA카드를 검사한다. 이때 VGA카드의 롬 바이오스를 메모리로 불러온다. 롬 바이오스를 VGA카드에서 직접 읽어오는 것보다 메모리에서 불러오는 시간이 훨씬 짧기 때문이다. 값을 enabled로 한다.

◆ Chipset Features Setup

그래픽카드의 램이나 바이오스 롬을 캐시해서 작업 속도를 높일 것인지, 램을 얼마나 자주 충전할 것인지, CPU와 램 사이에 흐르는 신호 간격을 어느 정도로 할 것인지 정한다.

EDO RAS to CAS delay

메모리에서 데이터를 읽어올 때는 행과 열로 된 주소를 이용한다. 예를 들어, 1열 2행이라는 신호를 보내면 메모리는 첫 번째 열의 두 번째 행에 있는 데이터를 불러온다. 열과 행의 주소를 정하는 것을 RAS(raw address strobe)와 CAS(column address strobe)라고 부른다. 이 옵션은 열을 정한 뒤 행을 결정짓는 데까지 걸리는 시간을 정한다. 물론 짧을수록 좋다. 값은 2 또는 3클럭이 가장 적당하다.

EDO RAS precharge time

펜티엄 시절에 썼던 EDO램은 주기적으로 전력을 공급받아야 제대로 작동한다.

방전되면 기억하고 있던 데이터를 모두 날려버리기 때문이다. 이 옵션은 충전을 얼마나 자주 할 것인지 정한다. 전력을 공급받을 때는 작동을 멈추기 때문에 이 주기가 너무 짧으면 데이터를 처리하는 속도가 떨어진다. 반대로 충전 간격이 너무 길면 방전될 위험이 있다. 가장 적당한 값은 3이다.

system(video) BIOS cacheable

PC 작업을 할 때는 바이오스 정보를 자주 읽어온다.

이 옵션을 enabled로 하면 바이오스 롬의 F000h-FFFFh를 L2 캐시로 복사한다.

덕분에 정보를 읽는 시간이 그만큼 짧아진다. 마찬가지로 video BIOS cacheable 항목을 enabled로 바꾸면 VGA카드에 있는 바이오스의 C0000h-F7FFFh가 L2 캐시에 들어간다.

video RAM cacheable

VGA카드에 꽂힌 램에 보관된 데이터를 L2 캐시에 복사해서 그래픽 처리 시간을 줄인다. 값을 enabled로 한다.

◆ PNP/PCI Configuration Setup

요즘 나오는 부품은 꽂으면 바로 작동하는 플러그 앤드 플레이 기술을 쓴다.

하지만 이 기술이 아직 완벽하지 않아 100% 믿을 수 없다. 상황에 따라서는 이용자가 IRQ 번호를 직접 챙겨주어야 한다.

assign IRQ for VGA

그래픽카드에 IRQ 번호를 줘 CPU의 도움을 받지 않고 자기 일을 소화한다.

덕분에 CPU는 맡은 일을 재빨리 처리한다. 값을 enabled로 한다.

assign IRQ for USB

인터페이스가 USB인 부품이 CPU의 도움 없이 자기 일을 빠르게 처리하도록 한다.

enabled로 한다.

PnP OS installed

전원을 켜면 바이오스는 IRQ와 입출력 주소 등을 각 부품에 할당한다.

하지만 이 일은 윈도우즈도 한다. 같은 일을 두 번 할 이유가 없다.

값을 yes로 바꿔 윈도우즈만 할당하도록 한다.

Intergrated Peripherals

하드디스크 드라이브에 관한 옵션을 정한다. 그 중에서 속도와 관련된 부분만 다루었다.

IDE HDD block mode

원래 하드디스크는 한번에 하나의 섹터(512바이트)를 처리한다. 이 양을 늘려 CPU나 메모리가 자료를 오랫동안 기다리지 않도록 하려면 값을 hdd max로 한다.

이것은 스카시 하드디스크가 쓰던 블록 모드와 같은 원리다.

parallel port mode

최근 선보인 프린터와 스캐너는 EPP나 ECP 같은 고속전송 기술을 쓴다.

값을 EPP or ECP로 하면 DMA 주소를 이용해 데이터를 재빨리 처리한다.

※ IDE HDD Auto Detection

IDE 방식의 하드디스크를 검색해서 올바른 값을 바이오스에 등록한다.

Standard CMOS Setup 메뉴의 hard disks type에서 하드디스크를 직접 등록하지 않아도 된다.

™21. xp shutdown(윈도우종료) 빠르게하기

시작 -> 실행 -> regedit를 실행하고 다음 경로를 찾아갑니다. HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control

Control를 선택한 다음 오른쪽 목록에서 WaitToKillServiceTimeout을 더블 클릭합 니다.

그리고 20000 으로 설정된 값을 100 으로 수정하시면 됩니다